**一、各平台地区直播清晰度与ID分配**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 终端 | 地区 | 标识 | 直播id |
| web | 大陆 | 高清 | 120002901 |
| 1080P | 120002903 |
| 音频 | 120002904 |
| 海外 | 标清 | 120002900 |
| 高清 | 120002901 |
| 移动端 | 大陆 | 标清 | 120002900 |
| 高清 | 120002901 |
| 海外 | 标清 | 120002900 |
| 高清 | 120002901 |
| 新版客户端 | 大陆 | 高清 | 120002901 |
| HEVC超清 | 120002902 |
| 音频 | 120002904 |
| 海外 | 标清 | 120002900 |
| 高清 | 120002901 |
| 老版客户端 | 大陆 | 高清 | 120002901 |
| HEVC超清 | 120002902 |
| 海外 | 高清 | 120002901 |
| HEVC超清 | 120002902 |

**二、海外推流参数**  
  
**此次海外由后台推流，暂不需演播室推流。**

**三、相关编码参数**

1、大陆H264编码具体规格如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FLV编码(国内PC\*2路) | **类型** | | **1080P（高规格）** |
| 视频编码 | Profile | High L4.1 |
| 编码方式 | H264 |
| 分辨率 | 1920\*1080 |
| 峰值码率 | 2400kbps |
| 平均码率 | 1800kbps |
| 最大GOP | 120 |
| 帧率 | 25fps |
| 音频编码 | 编码 | AAC |
| 采样率 | 44.1Khz |
| 码率 | 96kbps |
| 声道 | 双声道 |

2、HEVC编码具体规格如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HEVC编码(国内PC\*2路) | **类型** | | **超清（高规格）** |
|  | 编码方式 | HEVC |
| 分辨率 | 1280\*720 |
| 峰值码率 | 1680kbps |
| 平均码率 | 1260kbps |
| 最大GOP | 120 |
| 帧率 | 25fps |
| 音频编码 | 编码 | AAC |
| 采样率 | 44.1Khz |
| 码率 | 96kbps |
| 声道 | 双声道 |

3、海外编码推流规格如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RTMP编码(国外PC\*4路) | **类型** | | **标清** | **高清** |
| 视频编码 | Profile | High L3.1 | High L4.0 |
| 编码方式 | H264 | H264 |
| 分辨率 | 640\*360 | 960\*540 |
| 峰值码率 | 500kbps | 1000kbps |
| 平均码率 | 400kbps | 750kbps |
| 最大GOP | 120 | 120 |
| 帧率 | 25fps | 25fps |
| 音频编码 | 编码 | mp3 | mp3 |
| 采样率 | 44.1Khz | 44.1Khz |
| 码率 | 64kbps | 96kbps |
| 声道 | 双声道 | 双声道 |